



首先用FCM对酒店100天的能耗进行聚类。




然后先用mwd（小波滤波算法，能在去除噪声的时候很好的保持信号的突变或图像的周源）来去掉误差杂，再SVR来预测能耗（分hour）。先天聚类，再对小时进行预测。



复现此算法。写成整个程序（文远楼）放弃阳光辐射。



小波分解，把能耗波分解成不同波，然后针对不同波训练再预测

我们现在要搞清楚的就是聚类之后，陈师姐是如何对聚在一起的样本天进行小波分解再svr的。